Procedimento para Troca de Pneu de Carro - Passo a Passo

1. Estacione o veículo em uma área segura e plana.

2. Acione o freio de estacionamento e coloque a transmissão em ponto morto

3. Abra o porta-malas e localize o macaco e o pneu.

4. Posicione o macaco corretamente sob o chassi, próximo ao pneu a ser substituído.

5. Use a chave para afrouxar os parafusos da roda, mas não os remova completamente.

6. Remova a roda danificada e substitua-a pelo pneu.

7. Aperte os parafusos manualmente no padrão diagonal.

8. Baixe o veículo lentamente e remova o macaco.

9. Guarde o pneu danificado e as ferramentas de volta ao porta-malas.

10. Verifique a pressão do pneu.

11. Conduza com cuidado até a próxima oportunidade para reparo permanente ou substituição do pneu.